**TC60**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

* Type: Aérateur à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse
* Pare-insectes: profil intérieur perforé (2,7 × 18,5 mm)
* Montage sur vitrage (épaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm) ou entre traverses (moyennant l’utilisation de profils supplémentaires)
* Commande: manuelle, par cordelette ou tringle, réglable en continu
* Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore
* Déduction de vitrage: 60 mm

caracteristiques techniques

* **Classe d’autorégulation**: P0
* **Valeur U**: 3,3 W/m²K
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: 650 Pa en position fermée
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: npd (en position ouverte)
* **Débit de fuite sous 50 Pa**: <15 % (en position fermée)
* **Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):**
* En position ouverte: 28 (0;0) dB
* En position fermée: 42 (0;0) dB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques PEB:** | | |
| Débit q1 sous 2 Pa | 65,5 m³/h/m | |
| Débit q1 sous 10 Pa | 146,5 m³/h/m | |
| L0 sous 2 Pa | p.c. | |
| L0 sous 10 Pa | p.c. | |
| Superficie | 0,06 m²/m | |
| **Facteur de multiplication et de réduction (résidentiel)** | **msec,i** | **fDC** |
| Extraction naturelle (Système A) | 1,50 | 1,00 |
| Extraction mécanique (Système C) | 1,33(1) | 1,00 |

(2) Le système de détection doit être présent dans la pièce même ou dans un conduit d’extraction qui dessert uniquement la pièce en question.