**THL100V**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: thermisch onderbroken verticaal schuifrooster
* Lamellen aan de buitenzijde, glijder aan de binnenzijde (traploze regeling)
* Creëert een natuurlijke luchtcirculatie: binnenkomende verse lucht onderaan en uitgaande vochtige en warme lucht bovenaan het schuifrooster
* Installatie: op glas (glasdiktes 15, 20, 24 of 28 mm) of kalfplaatsing (glasdiktes 20, 24 of 28 mm)
* Insectenwerend
* Bediening: manueel, stang, ketting, koord, motor
* Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor
* Glasaftrek: 129 mm
* Niet geschikt voor plaatsing in de dichte omgeving van zeewater en strand

prestatieniveau

* **Zelfregelend**: nee
* **U-waarde**: 3,9 W/m²K
* **Waterwerendheid tot**: n.g. in gesloten toestand
* **Waterwerendheid tot**: n.g.
* **Lekdebiet bij 50 Pa**: n.g.
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geopende toestand: 22 (0;-1) dB
* In gesloten toestand: 42 (-1;-2) dB
* **Debiet:**
* Q bij 1 Pa: 10,0 dm³/s/m
* Q bij 1 Pa: 36,1 m³/h/m