394: Tabletrooster

Materiaal :

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen Al Mg Si 0,5

Oppervlaktebehandeling:

- Bruut aluminium

- Natuurkleurig geanodiseerd : 12 micron

Uitvoering :

- Systeem bestaande uit aluminium lamellen en clipsprofielen met een dikte van 11 mm en een lengte van 200 mm.

- In één clipsprofiel kunnen 12 staven geclipst worden op 9,5 mm van elkaar.

- Het vlak z-kaderprofiel is gemonteerd d.m.v. speciale hoekverbindingen.

- Netto luchtdoorlaat: 58 %.

- De totale hoogte van het rooster bedraagt 21 mm.

Toepassingen :

- Rooster voor verwarming