621: Muurrooster, inbouw, zware uitvoering, inox

Materiaal :

- Inox 316/L

- Inox muggengaas 304 - 6x6x0,45 mm

Uitvoering :

- Kaderprofielen met een totale hoogte van 41,5 mm in een verstek gezaagd en geassembleerd door puntlassen.

- De minimum profieldikte bedraagt 1,5 mm.

- De Z-vormige lamellen met een hoogte van 50 mm zijn in het kader vastgemaakt door middel van puntlassen.

- De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 34 mm.

- Op de achterzijde van het rooster wordt een inox mazendraad (304) bevestigd (6 x 6 x 0,45 mm).

- Inbouwdiepte : 43 mm

- Totale dikte : 50 mm

- Aanslag kader : 40 mm

- Visuele vrije luchtdoorlaat : 70 %

Montage :

- vastzetting d.m.v. Doken.