521: Grille murale, à encastrer, type lourd, acier galvanisé

Matériaux :

- Fabriquée en tôle d'acier

Traitement de surface :

- Galvanisé électronique 10 micron Fe Zn 12 C

Exécution :

- sur mesure min. 300 x 300 mm..

- Profils cadres d'une hauteur totale de 41,5 mm, biseautés à 45 degrés.

- Les lames en forme de Z d'une hauteur de 50 mm sont fixées dans le cadre par soudure à points.

- La distance entre les lames s'élève à 34 mm.

- Au dos de la grille on tend une moustiquaire zinguée d'une épaisseur de 1 mm et des mailles de 12 x 12 mm. Tendue sur le cadre au moyen de vis.

Caractéristiques :

- Profondeur d'encastrement : 43 mm

- Epaisseur totale : 50 mm

- Recouvrement du cadre : 40 mm

- Passage d'air visuelle : 68 %

Montage :

!Fixation par doguets.