**HV\_S\_1\_0201 SE.096.01-SD.088.11-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise standard SD.088.11 en aluminium : (bxh) 80 x 170 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 9,5x17 mm dans le sens horizontal et le sens vertical, pour montage simple du porteur sur la façade.
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0202 SE.096.01-SD.088.41-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur support faible SD.088.41 en aluminium : (bxh) 80 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 9,5x17 mm dans le sens horizontal et le sens vertical, pour montage simple du porteur sur la façade.
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0203 SE.096.01-SD.088.51-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur dessus de rideau SD.088.51 en aluminium : (bxh) 50 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 8,5x14,5 mm dans le sens horizontal, pour montage simple du porteur sur la construction de façade-rideau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0204 SE.096.01-SD.088.61-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur dessus de rideau SD.088.61 en aluminium : (bxh) 60 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 8,5x14,5 mm dans le sens horizontal, pour montage simple du porteur sur la construction de façade-rideau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0205 SE.096.01-SD.088.11-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Plaque d'assise standard SD.088.11 en aluminium : (bxh) 80 x 170 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 9,5x17 mm dans le sens horizontal et le sens vertical, pour montage simple du porteur sur la façade.
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0205 SE.096.01-SD.088.41-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur support faible SD.088.41 en aluminium : (bxh) 80 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 9,5x17 mm dans le sens horizontal et le sens vertical, pour montage simple du porteur sur la façade.
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0205 SE.096.01-SD.088.51-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur dessus de rideau SD.088.51 en aluminium : (bxh) 50 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 8,5x14,5 mm dans le sens horizontal, pour montage simple du porteur sur la construction de façade-rideau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0205 SE.096.01-SD.088.61-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur dessus de rideau SD.088.61 en aluminium : (bxh) 60 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 8,5x14,5 mm dans le sens horizontal, pour montage simple du porteur sur la construction de façade-rideau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0205 SE.096.01-SD.014-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.014 en aluminium extrudé : 40 x 14 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.014

Fixation en façade
• Montage du porteur directement sur une structure portante
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0205 SE.096.01-SD.014**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.014 en aluminium extrudé : 40 x 14 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.014

Fixation en façade
• Montage du porteur directement sur une structure portante
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0211 SE.096.01-SD.088.11-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise standard SD.088.11 en aluminium : (bxh) 80 x 170 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 9,5x17 mm dans le sens horizontal et le sens vertical, pour montage simple du porteur sur la façade.
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0212 SE.096.01-SD.088.41-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur support faible SD.088.41 en aluminium : (bxh) 80 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 9,5x17 mm dans le sens horizontal et le sens vertical, pour montage simple du porteur sur la façade.
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0213 SE.096.01-SD.088.51-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur dessus de rideau SD.088.51 en aluminium : (bxh) 50 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 8,5x14,5 mm dans le sens horizontal, pour montage simple du porteur sur la construction de façade-rideau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0214 SE.096.01-SD.088.61-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Plaque d'assise pour fixation sur dessus de rideau SD.088.61 en aluminium : (bxh) 60 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Plaque d'assise dotée de deux rainures ø 8,5x14,5 mm dans le sens horizontal, pour montage simple du porteur sur la construction de façade-rideau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0215 SE.096.01-SD.014-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.014 en aluminium extrudé : 40 x 14 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.014

Fixation en façade
• Montage du porteur directement sur une structure portante
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0216 SE.096.01-SD.088.71-SD.100-SD.100.99**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Plaque d'assise SD.088.71 en aluminium : (bxh) 80 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'une plaquette de couverture en aluminium

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0221 SE.096.01-SD.088.71-SD.100-SC.200**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Supports de lames et plaque d'assise prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Plaque d'assise SD.088.71 en aluminium : (bxh) 80 x 250 mm – 20 mm épaisseur de plaque
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Plaque d'assise dotée d'une plaquette de réglage avec vis de fixation, pour alignement horizontal correct du porteur.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.200 en aluminium extrudé : 200 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 2199551.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 76551.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Plaque d'assise en acier type SD.088.23 pour angle extérieur et type SD.088.24 pour angle intérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0222 SE.096.01-SD.089.01(A)-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0223 SE.096.01-SD.089.01(B)-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0224 SE.096.01-SD.089.01(C)-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0225 SE.096.01-SD.089.02(A)-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0226 SE.096.01-SD.089.02(B)-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0227 SE.096.01-SD.089.02(C)-SD.054-SC.155**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.155 en aluminium extrudé : 155 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 94,8148.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 5,8765.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0228 SE.096.01-SD.089.01(A)-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0229 SE.096.01-SD.089.01(B)-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0230 SE.096.01-SD.089.01(C)-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0231 SE.096.01-SD.089.02(A)-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0232 SE.096.01-SD.089.02(B)-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0233 SE.096.01-SD.089.02(C)-SD.054-SD.054.98**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'un capuchon en plastique SD.054.98

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'un capuchon en plastique

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0234 SE.096.01-SD.089.01(A)-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0235 SE.096.01-SD.089.01(B)-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0236 SE.096.01-SD.089.01(C)-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0237 SE.096.01-SD.089.02(A)-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0238 SE.096.01-SD.089.02(B)-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0239 SE.096.01-SD.089.02(C)-SD.054-SE.176**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.054 en aluminium extrudé : 40 x 54 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SE.176 en aluminium extrudé : 176 x 25 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 125,0306.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 2,9909.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2 mm minimum
• Fixation du bandeau au moyen d'un support de lames SE.095.01 en SE.095.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SE.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0240 SE.096.01-SD.089.01(A)-SD.100-SC.200**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.200 en aluminium extrudé : 200 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 2199551.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 76551.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0241 SE.096.01-SD.089.01(B)-SD.100-SC.200**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.200 en aluminium extrudé : 200 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 2199551.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 76551.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0242 SE.096.01-SD.089.01(C)-SD.100-SC.200**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.200 en aluminium extrudé : 200 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 2199551.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 76551.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0243 SE.096.01-SD.089.02(A)-SD.100-SC.200**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.200 en aluminium extrudé : 200 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 2199551.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 76551.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0244 SE.096.01-SD.089.02(B)-SD.100-SC.200**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.200 en aluminium extrudé : 200 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 2199551.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 76551.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0245 SE.096.01-SD.089.02(C)-SD.100-SC.200**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Bandeau
• Bandeau SC.200 en aluminium extrudé : 200 x 12 mm
• Moments d'inertie minimum Iy = 2199551.104 mm4 (axe fort) ë ; Iz = 76551.104 mm4, pour une épaisseur de matériau de 2,3 mm minimum
• Fixation au porteur au moyen d'une partie fixation SC.087.11 et SC.087.12 (fixation de jointoyage)

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Fixation du bandeau de finition SC.087.13 pour angle extérieur et SC.087.14 pour angle intérieur ; SC.090 pour fixation d'angle final ; SC.091 pour fixation latérale
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal) et un bandeau comme finition

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0246 SE.096.01-SD.089.01(A)-SD.100-SD.100.99**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'une plaquette de couverture en aluminium

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0247 SE.096.01-SD.089.01(B)-SD.100-SD.100.99**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'une plaquette de couverture en aluminium

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0248 SE.096.01-SD.089.01(C)-SD.100-SD.100.99**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.01 soudée en deux parties : longueur totale 450 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 140 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 140/70 x 442 mm – plaatdikte 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'une plaquette de couverture en aluminium

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0249 SE.096.01-SD.089.02(A)-SD.100-SD.100.99**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS A : sans ensemble de façade
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'une plaquette de couverture en aluminium

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0250 SE.096.01-SD.089.02(B)-SD.100-SD.100.99**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS B : épaisseur de l'ensemble de façade de 0 à 100 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'une plaquette de couverture en aluminium

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"

**HV\_S\_1\_0251 SE.096.01-SD.089.02(C)-SD.100-SD.100.99**

Description
RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 est une protection solaire structurelle composée de sections d'aluminium ALMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système se compose de porteurs avec consoles de fixation, de lames de protection solaire à position inférieure en C, montées de manière simple et invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système et un bandeau comme finition de l'auvent.

Les normes:
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
› Normalisation: EN AW-6063
› Trempe: T66
• Prétraitement de l'aluminium :
› Norm DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
› ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
› NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
› EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface:
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Lames
• Lames de protection solaire en C, SE.096 en aluminium extrudé
• Dimensions :
› Largeur : 96 mm
› Hauteur : 20 mm
› Profondeur (clipsée) : 55 mm
› Pas de lame : 100 mm (10 lames par mètre)
› Inclinaison moyenne de lame : 59° (par rapport au sens horizontal)
• Moments d'inertie minimum Iy = 16,0842.104mm4 (axe fort) ; Iz = 0,6048.104mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,3 mm minimum
• Coefficient de friction :
› Cfz : 0,7 (sens vertical)
• Fixation invisible par clipsage dans le support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SC.084.11 et SC.084.12 (clips de jointoyage)

Porteur
• Porteur SD.100 en aluminium extrudé : 40 x 100 mm
• Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
• Face supérieure du porteur dotée d'une rainure de 6,5 mm de large - pour montage sur console à couteau
• Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
• Porteur fermé sur la face d'about au moyen d'une plaquette de fermeture en aluminium SD.100.99

Fixation en façade
• Console à couteau en acier en T SD.089.02 soudée en deux parties : longueur totale 650 mm
› Partie plaque d'assise: (bxh) 110 x 170 mm – épaisseur de plaque 8 mm
› Partie couteau: (H1 / h2 x l) 170/70 x 642 mm – épaisseur de plaque 6 mm
• Montage selon POS C : épaisseur de l'ensemble de façade de 100 à 200 mm
• Console contre la partie plaque d'assise dotée de deux rainures ø 11x20 mm dans le sens horizontal et le sens vertical et de deux trous ø 11 mm pour montage simple de la console à couteau sur la façade
• Console contre la partie couteau dotée de quatre rainures ø 9x30 mm pour vis DIN 933 – M8x55 mm, qui servent à la fixation latérale du porteur sur la console à couteau.
• éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion.

Accessoires en option
• Console à couteau d'angle en acier type SD.089.03 pour angle extérieur
• Support de lames en plastique POM (résistant aux UV) SE.084.13 pour angle extérieur et SE.084.14 pour angle intérieur
• Tirant réglable TR.054.01 pour fixation supplémentaire à la façade en cas de porte-à-faux, charge de vent important(e) etc.

Propriétés du système
- RENSON SUNCLIPS® EVO SE.096 comme construction en auvent pour montage horizontal sur la façade, fixation des porteurs au moyen de plaques d'assise, lames de protection solaire à position inférieure avec un pas de 100 mm sous la pente de lame de 59° (par rapport au sens horizontal), porteur fermé sur face d'about au moyen d'une plaquette de couverture en aluminium

Dimensions
• Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale de vent "qb"