**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1401 - L.060HF + LD.0065**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0065 : 87,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1402- L.060HF + LD.0195**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil LD.0195 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 17,5 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 5.931 mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0195
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil LD.195 : 738 mm

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0195 : 98,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1403- L.060HF + LD.0460**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil LD.0460 : 1.780 mm

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0460 : 124,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1404- L.060HF + LD.0995**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil LD.0995 : 3.486 mm

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0995 : 178,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1405 - L.060HF + SD.014**

**Beschreibung**
RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil SD.014 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 14,5 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy =37.137.10³ mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil SD.014 : 95,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1406- L.060HF + SD.054**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil SD.054 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 208,672.10³ mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil SD.054 : 2.417 mm

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil SD.054 : 134,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1407- L.060HF + SD.100**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil SD.100 in Kombination mit LD.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248,414.10³ mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil SD.100 : 4.388 mm

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil SD.100 : 180,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1408- L.060HF + LD.0440**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.228 mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil LD.0440 : 1.779 mm

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.0440 : 124,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

**AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®**

**Fabrikat : RENSON LINIUS®**

**VV\_L\_1\_1409- L.060HF + LD.1250**

**Beschreibung**
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.060HF besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

**Normen**

* Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Normierung : EN AW-6063
* Härtung : T66
* Aluminium Vorbehandlung :
* Norm DIN 50021 SS
* Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :
* ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium
* NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
* EN 1991-1-4 : Windbelastung

**Oberflächenbehandlung**

* E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminium profile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
* Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

**Lamellen**

* Z-förmigen Lüftungslamellen mit großem Durchlass und Wetterschutzeigenschaften, L.060HF aus stranggepresstem Aluminium
* Abmessungen :
* Profilhöhe : 60,0 mm
* Profiltiefe : 78,0 mm
* Lamellenabstand : 60,0 mm (16 Lamellen pro Meter in der Höhe)
* Durchschnittliche Lamellenneigung: 37°
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 134.485 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 235 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm
* **Reibungskoeffizient** :
* Cfy : 1,23 (horizontale Richtung)
* Cfz : 1,32 (vertikale Richtung)
* Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.060.11 en L.060.12 (Stossbereich)
* Optischer Freier Querschnitt: 90%
* Physischer Freier Querschnitt: 76%
* K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 4,53

**Unterkonstruktion**

* Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm
* Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4
* Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250
* Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet
* Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

**Überspannung**

* Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :
* Lamelle L.060HF : 807 mm
* Trägerprofil LD.1250 : 4.354 mm

**Systemtiefe**

* Lamelle L.060HF und Trägerprofil LD.1250 : 205,0 mm

**Optionale Zubehör**

* Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion
* Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201
* Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)