**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (45°) avec porteur SD.014 (VV-I-1.0701)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 283 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 22°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 45° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4101 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 45°/90° et IQ.4201 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 45°/90°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 55%
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.014 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 14,5 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.014
* Fixation du profil porteur directement sur la structure porteuse.
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.500 mm
		- Profil porteur SD.014 : fixation directement sur la structure porteuse
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.014 : 324 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (60°) avec porteur SD.014 (VV-I-1.0702)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 346 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 30°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 60° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4102 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 60°/75° et IQ.4202 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 60°/75°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 71 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.014 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 14,5 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.014
* Fixation du profil porteur directement sur la structure porteuse.
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
* Lame ICA.400 : 3.289 mm
* Profil porteur SD.014 : fixation directement sur la structure porteuse
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.014 : 386 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (75°) avec porteur SD.014 (VV-I-1.0703)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 386 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 37°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 75° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4102 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 60°/75° et IQ.4202 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 60°/75°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 81 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.014 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 14,5 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.014
* Fixation du profil porteur directement sur la structure porteuse.
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.274 mm
		- Profil porteur SD.014 : fixation directement sur la structure porteuse
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.014 : 440 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (90°) avec porteur SD.014 (VV-I-1.0704)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 400 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 45°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 90° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4101 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 45°/90° et IQ.4201 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 45°/90°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 85 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.014 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 14,5 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 37,137.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.014
* Fixation du profil porteur directement sur la structure porteuse.
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.236 mm
		- Profil porteur SD.014 : fixation directement sur la structure porteuse
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.014 : 448 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (45°) avec porteur SD.054 (VV-I-1.0705)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 283 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 22°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 45° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4101 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 45°/90° et IQ.4201 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 45°/90°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 55 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.054 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 54,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.054
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.500 mm
		- Profil porteur SD.054 : 1.388 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.054 : 364 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (60°) avec porteur SD.054 (VV-I-1.0706)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 346 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 30°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 60° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4102 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 60°/75° et IQ.4202 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 60°/75°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 71 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.054 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 54,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.054
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.289 mm
		- Profil porteur SD.054 : 1.578 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.054 : 425 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (75°) avec porteur SD.054 (VV-I-1.0707)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 386 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 37°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 75° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4102 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 60°/75° et IQ.4202 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 60°/75°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 81 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.054 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 54,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.054
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.274 mm
		- Profil porteur SD.054 : 2.031 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.054 : 479 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (90°) avec porteur SD.054 (VV-I-1.0708)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 400 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 45°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 90° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4101 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 45°/90° et IQ.4201 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 45°/90°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 85 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.054 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé : 40 x 54,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 208,672.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.054
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.236 mm
		- Profil porteur SD.054 : 4.731 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.054 : 487 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (45°) avec porteur SD.100 (VV-I-1.0709)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 283 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 22°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 45° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4101 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 45°/90° et IQ.4201 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 45°/90°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 55 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.100 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé :
40 x 100,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.100
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.500 mm
		- Profil porteur SD.100 : 2.528 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.100 : 405 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (60°) avec porteur SD.100 (VV-I-1.0710)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 346 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 30°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 60° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4102 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 60°/75° et IQ.4202 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 60°/75°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 71 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.100 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé :
40 x 100,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.100
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.289 mm
		- Profil porteur SD.100 : 2.866 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.100 : 471 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (75°) avec porteur SD.100 (VV-I-1.0711)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 386 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 37°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 75° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4102 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 60°/75° et IQ.4202 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 60°/75°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 81 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.100 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé :
40 x 100,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.100
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.274 mm
		- Profil porteur SD.100 : 3.678 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.100 : 525 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001

**DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES ICARUS®**

**Fabrication : RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX**

**Type : ICA.400 (90°) avec porteur SD.100 (VV-I-1.0712)**

**Description :**

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.400 est une protection solaire structurelle composée d’éléments en aluminium extrudé ALMgSi0.5 avec un traitement de surface spécifié par l’architecte. Le système comporte des lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, assemblage facile et invisible grâce à un système de clips et supports « Quickfix ». Le support de lame Quickfix est constitué d’un clips qui est fixé à la structure porteuse et d’un profil fourche qui est monté sur la lame au moyen de rivets (pop) en inox. Ce concept en 2 parties permet la dilatation thermique de la lame sans créer de tension sur la structure porteuse.

**Normes :**

* Alliage aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25)
* Norme : EN AW-6063
* Trempe : T66
* Traitement préalable de l’aluminium :
* Norme DIN 50021 SS
* Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes :
* ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
* NBN B-03-002-2 : charge du vent – effets dynamiques
* EN 1991-1-4 : charge du vent

**Traitement de surface :**

* Anodisé naturel F1 (20 microns) : pré-traité et anodisé
* Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils aluminium prétraités contre la corrosion (DIN 50021SS) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique.

**Exécution du système :**

* **Lames :**
* Lames de protection solaire en forme d’aile d’avion, ICA.400 en aluminium extrudé
* Dimensions :
	+ - Largeur : 400 mm
		- Hauteur : 60 mm
		- Profondeur (montées) : 400 mm
		- Angle limite de pénétration solaire : 45°
		- Pas de lame : 400 mm (2 lames par mètre)
		- Inclinaison moyenne de la lame : 90° (par rapport à la verticale)
		- Rayon de courbure de la lame : 756 mm
		- Rayon du nez : 4 mm
* Moments d’inertie minimum Iy = 2835,3116.104 mm4 (axe fort); Iz = 87,4358.104 mm4, pour une épaisseur minimum de matériel de 2,1 mm
* Coefficient de friction :
	+ - Cfy (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,06 (direction horizontale)
		- Cfz (déterminé au moyen de tests en soufflerie) : 1,38 (direction verticale)
* Lame comportant 6 alvéovis pour vis de type DIN 7982 – ST5,5 mm
* Fixation invisible en clippant dans les supports de lame correspondants. sets Quickfix IQ.4101 – type 4, constitué d’un support clip simple et d’une fourchette pour inclinaison 45°/90° et IQ.4201 – type 4, constitué d’un support clip double (support de dilatation) et de deux fourchettes 45°/90°
* Surface visuelle libre : 100 %
* Surface physique libre : 85 %
* **Structure porteuse :**
* Profil porteur SD.100 en combinaison avec le set de fixation type 4 IQ.4002, en aluminium extrudé :
40 x 100,0 mm
* Moment d’inertie minimum Iy = 1248,414.103 mm4
* Les supports de lame Quickfix sont prémontés sur le profil porteur SD.100
* Les éléments de fixation sont en matériau non corrosif
* **Entraxe :**
* Entraxes maximum recommandés pour le système décrit, sous une charge de vent qb = 800 Pa :
	+ - Lame ICA.400 : 3.236 mm
		- Profil porteur SD.100 : 6.000 mm
* **Profondeur du système :**
* Lame ICA.400 et profil porteur SD.100 : 529 mm
* **Accessoires en option :**
* Embout en aluminium ICA.400.11 pour exécution fixe, 4mm d’épaisseur avec trous noyés pour vis plates de type DIN 7982 – ST5,5 x 25
* Etrier de sécurité – type 4 IQ.4001