**RENSON® design dakdoorvoer**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

productkenmerken

* Technisch superieure en esthetisch hoogwaardige dakdoorvoer voor afblaas van afvoerlucht van een ventilatiesysteem
* Heel lage drukval:
  + 14 Pa bij 250 m³/h
  + 30 Pa bij 375 m³/h
* Loodvervangend inbouwmateriaal
  + Inbouwen in hellend dakvlak met universele of leien dakpan (polypropyleen)
* Voor verschillende hellingsgraden en meeste types dakpannen
* Verwijderbaar rooster voor reiniging

TECHNISCHE SPECIFICATIES

* Afmetingen:
  + Dakdoorvoer: 316x257x389 mm (LxBxH)
  + Universele dakpan: 352x400 mm (LxB)
  + Leien dakpan: :380x450 mm(LxB)
* Aansluitdiameter: Ø150/160 mm
* Materiaal: Polypropyleen
* Gewicht: 3,370 Kg
* Kleur:
  + RAL 9005 (zwart)
  + RAL 8004 (baksteen rood) (Enkel de universele dakpan)

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

* Voor afblaas van een ventilatiesysteem
* Plaatsing m.b.v. universele of leien dakpan
  + Compatibel met meest courante dakpannen
  + Verschillende hellingsgraden mogelijk