**Sonovent® V**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

beschreibung

* Typ: thermisch getrennte mechanische Lüftung mit ausgezeichneter Schalldämmung für den Blendrahmeneinbau
* 2 Modellen: geeignet für die Zufuhr von frischer Luft oder für die Abfuhr von verbrauchter Luft (nicht als Abzugsvorrichtung für Küchen oder Badezimmer geeignet)
* Flexible Design: lieferbar mit 3 unterschiedlichen Positionen für die thermische Trennung
* Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (3 × 22 mm)
* Blendrahmeneinbau (Glasstärke 20, 24, 28, 32 oder größer auf Anfrage)
* Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetätigung on/off (24DC): Stufenlose Regelung
* **Einfache Wartung** dank des abnehmbaren Innenprofils
* **Endbearbeitung**: pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung
* Bauhöhe: 105 mm (Gesamthöhe mit Flanschprofilen: 155 mm)

Technische eigenschaften

* **Selbstregelnd**: nein
* **U-Wert**: 4,5 W/m²K
* **Wasserbeständigkeit bis**: 650 Pa in geschlossenem Zustand
* **Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geöffnetem Zustand: 35 (-1;-3) dB
* In geschlossenem Zustand: n.b.
* **Volumenstrom**:
  + Zuluft: 220 m³/h/m
  + Abluft: 220 m³/h/m