**flexair**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: thermisch onderbroken, zelfregelend rooster voor glasplaatsing of kalfplaatsing.
* 3 verschillende debieten mogelijk met hetzelfde model: 14 / 18 / 22,9 dm³/s/m.
* Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed
* Niet-geponste, bedienbare binnenklep: continu regelbaar
* Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel
* Montage op het glas (glasdiktes 20 / 24 / 28 / 32mm) of kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)
* Bediening: manueel, koord of stang
* Afwerking aluminium profielen: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor
* Kopschotten: verkrijgbaar in zwart, wit, crème of grijs
* Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen
* Glasaftrek: 65mm

prestatieniveau

* **Zelfregelend**: ja
* **U-waarde**: 2,71 W/m²K
* **Temperatuurfactor (f)**: 0,405
* **Winddichtheid:** tot 550Pa & 86m
* **Waterwerendheid tot**: 900Pa en 150m in gesloten toestand
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geopende toestand:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type 14 | Type 18 | Type 23 |
| 25 (-1;-1) dB | 25 (-1;-1) dB | 25 (-1;-1) dB |

* **Geluiddemping DneAb/DneAv:**
* In geopende toestand:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type 14 | Type 18 | Type 23 |
| 24,6 dB(A) | 24,6 dB(A) | 24,6 dB(A) |

* **RqAb:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type 14 | Type 18 | Type 23 |
| -3,9 dB(A) | -2,8 dB(A) | -1,8 dB(A) |

* **Debiet Q bij 1Pa (volgens NEN 1087):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type 14 | Type 18 | Type 23 |
| 14 dm³/s/m | 18 dm³/s/m | 22,9 dm³/s/m |