**Pyramid**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: Niet-zelfregelende kleine sleufverluchting, verkrijgbaar in 2 types: 2500 (2,1 dm3/s bij 1Pa) of 5000 (4,2 dm3/s bij 1Pa). (Andere lengtes op aanvraag)
* Aluminium buitenklep met insectenwerend gaas
* Aluminium, bedienbare binnenklep: continu regelbaar
* Montage: kan op elk raamtype gemonteerd worden en is in alle maten en afwerkingen beschikbaar voor sleuven van 13 tot 16mm.
* Afwerking aluminium profielen: standaard kleuren: wit (=AXALTA AE90019148021 = BEL 9010), zwart (RAL 9005) of grijs (RAL7016).

Op aanvraag: gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

* Bediening: manueel
* Kopschotten: verkrijgbaar in zwart, wit of grijs.
* Afmetingen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2500 | 5000 |
| h x l (mm) | 25 x 248 | 25 x 410 |
| sleufopeningen | 192 x 13 tot 16 | (172 x 13 tot 16) + 10 + (172 x 13 tot 16) |

* Zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie

prestatieniveau

* **Zelfregelend:** nee
* **U-waarde:** n.g.
* **Temperatuurfactor (f):** n.g.
* **Winddichtheid tot:** 650Pa en 150m
* **Waterdichtheid:** 900 Pa
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2500 | 5000 |
| In open positie | 36 (0; 0) dB | 33 (-1; 0) dB |
| In gesloten positie | 51 (-2; -3) dB | 51 (-1; -3) dB |

* **Geluiddemping DneAb/DneAv:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2500 | 5000 |
| In open positie | 37,0 dB(A) | 33,5 dB(A) |
| In gesloten positie | 49,1 dB(A) | 49,5 dB(A) |

* **RqAb:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2500 | 5000 |
| RqAb in dB(A) | 0,2 | -0,3 |

* **Debiet:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2500 | 5000 |
| Q bij 1 Pa | 2,1 dm³/s | 4,2 dm³/s |
| Q bij 1 Pa | 7,6 m³/h | 15,1 m³/h |