**slimline**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: Niet-zelfregelend uiterst slanke sleufverluchting met regenkap. Verkrijgbaar in 2 types: 250 (=265mm), 460 (=475mm) (andere lengtes op aanvraag)
* Aluminium buitenklep met insectenwerend gaas.
* Aluminium binnenklep: continu regelbaar
* Montage: kan op elk raamtype gemonteerd worden en is in alle maten en afwerkingen beschikbaar voor sleuven tot 12mm. Breng silicone aan tussen het buitenrooster en het venster om een goede waterdichtheid te garanderen.
* Afwerking aluminium profielen: standaardkleuren: wit (=AXALTA AE90019148021 = BEL 9010), zwart (RAL 9005) of grijs (RAL7016).

Op aanvraag: gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

* Bediening: manueel
* Kopschotten: verkrijgbaar in zwart, wit, grijs
* Afmetingen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 250 | 460 |
| h x l (mm) | 18 x 265 | 18 x 475 |
| sleufopeningen | 200 x 10 tot 12  | (200 x 10 tot 12) + 10 + (200 x 10 tot 12)  |

* Zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie

prestatieniveau

* **Zelfregelend:** nee
* **U-waarde:** n.g.
* **Temperatuurfactor (f):** n.g.
* **Winddichtheid tot:** n.g.
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):** n.g.
* **Geluiddemping DneAb/DneAv:** n.g.
* **RqAb:** n.g.
* **Debiet:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 250 | 460 |
| Q bij 1 Pa | 1.8 dm³/s | 4.0 dm³/s |
| Q bij 1 Pa | 6.6 m³/h  | 14.2 m³/h  |