**Slimline**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

Beschreibung

* Typ: Schlanke Spaltlüftungsgittersatz zur Montage in dem Fensterprofil
* Mit Coanda-Effekt:
  + Spaltlüftungsgitter innen lenkt die einströmende Luft nach oben.
* Aluminium Spaltlüftungsgitter außen mit Insektenschutz
* Aluminium Spaltlüftungsgitter innen
  + Manuell stufenlos verstellbar
* Montage: eignet sich für alle Fenstertiefen
* Endbearbeitung:
  + Farbe der Endkappen: weiß, schwarz oder grau
  + Standardfarben: weiß (=AXALTA AE90019148021 = BEL 9010), Schwarz (RAL 9005) oder Grau (RAL7016). Andere RAL-Farben auf Anfrage.
  + Empfohlen Silikon zwischen dem Spaltlüftungsgitter außen und dem Fensterprofil anzubringen um eine gute Wasserbeständigkeit zu garantieren
* Abmessungen:
  + Länge: 265 oder 475mm (andere Länge auf Anfrage)
  + Höhe: 18 mm
  + Ausschnittmaß

|  |  |
| --- | --- |
| **250** | **460** |
| 200 x 10 bis 12 | (200 X 10 bis 12) + 10 + (200 X 10 bis 12) |

* Empfiehlt sich für Renovierungs- als auch für Neubauprojekte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

* **Selbstregelnd**: nein
* **U-Wert**: n.b.
* **Leckvolumenstrom bei 50 Pa**: n.b.
* **Schalldämmung** **Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geöffnetem Zustand:
  + - SlimLine 250 : n.b.
    - SlimLine 460 : n.b.

* **Volumenstrom**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **250** | **460** |
| Q bei 2 Pa | 9,8 m³/h | 20,5 m³/h |
| Q bei 4 Pa | n.b. | n.b. |
| Q bei 5 Pa | n.b. | n.b. |
| Q bei 7 Pa | n.b. | n.b. |
| Q bei 8 Pa | n.b. | n.b. |
| Q bei 10 Pa | 23,8 m³/h | 48,2 m³/h |