**SQair**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

****

Omschrijving product

* Regelbaar ventiel in 4 uitvoeringen
	+ Extractieventiel:
		- Basic: Kunststof frontplaat (RAL 9010 in de massa)
		- Deluxe: Aluminium frontplaat (gelakt RAL 9010)
	+ Pulsieventiel:
		- Basic: Kunststof frontplaat (RAL 9010 in de massa)
		- Deluxe: Aluminium frontplaat (gelakt RAL 9010)
* Opbouw: roosterbasis + frontplaat
* Steekt slechts 24mm uit t.o.v. de wand of het plafond
	+ Bredere frontplaat zorgt ervoor dat de ventilatieopeningen aan het oog onttrokken worden
* Rechtstreekse koppeling op het luchtkanaalsysteem
	+ Ø125mm
	+ Geïntegreerde rubber dichting: luchtdichte koppeling
* Frontplaat:
	+ Basic: klikt op de roosterbasis
	+ Deluxe: met magneten bevestigd aan de roosterbasis
	+ Makkelijke demontage voor reiniging
	+ Dankzij een contramoer blijft de instelling van het ventiel behouden tijdens het reinigen
* Pulsieventiel is uitgerust met akoestisch materiaal
	+ Voorkomt smoorgeluid aan het ventiel
* Pulsieventiel Deluxe is voorzien van 2 deflector plaatjes
	+ Er kunnen 2 van de 4 ventilatieopeningen afgesloten worden m.b.v. deflector plaatjes.
		- Bv: indien het ventiel dicht tegen een wand geplaatst is kan die zijde afgesloten worden om vuilafzetting te voorkomen

**productkenmerken**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BASIC** | **DELUXE** |
| Frontplaat | ASA | Aluminium |
| Afmetingen frontplaat | 170 x 170mm | 180 x 180mm |
| Afmetingen roosterbasis | 150 x 150mm | 150 x 150mm |
| Kleur | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Bevestiging | Kliksysteem | Magneten |
| Overschilderbaar | - | Ja |
| Deflector plaatjes | - | 2 stuks (Pulsie) |
| Afmetingen deflector plaatjes | 92 x 20mm | 92 x 20mm |

**Verpakking:**

ART. nr.:

-76050400 Deluxe Pulsie

-76050401 Deluxe Extractie

-76050403 Basic Pulsie

-76050404 Basic Extractie

Afmetingen: 200x190x85mm