**Sonovent® I**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

* Type: Aérateur acoustique à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse
* Avec débit supérieure (jusque 548,7 m³/h/m sous 10 Pa): spécialement développé pour les immeubles de bureaux, les bâtiments commerciaux et les magasins
* Modèle flexible: disponible en 4 versions différentes (chacune avec une insonorisation différente)
* Pare-insectes: profil intérieur perforé (3 × 22 mm)
* Montage sur traverse, ou optionnellement sur vitrage (épaisseurs de vitrage de 20, 24, 28, 32 mm ou plus sur demande)
* Commande: motorisée (24DC), réglable en continu
* Profil intérieur amovible: nettoyage facile
* Finition: thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore
* En option avec le filtre Pollux: pour des environnements fortement chargés en particules fines ou pollen
* Déduction de vitrage: 130 mm (avec équerres 20 mm) ou 135 mm (avec équerres 25 mm)

caracteristiques techniques

* **Auto-réglable**: non
* **Valeur U**: 5,2 W/m²K
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: 650 Pa en position fermée
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à**: 50 Pa en position ouverte
* **Débit de fuite sous 50 Pa**: <15% (en position fermée)
* **Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):**
* en position ouverte:
	+ - Small 32 (-1;-3) dB
		- Medium 33 (-1;-3) dB
		- Large 35 (-1;-4) dB
		- XLarge 36 (-1;-4) dB
* en position fermée:
	+ - Small 44 (-1;-4) dB
		- Medium 48 (-1;-5) dB
		- Large 49 (-2;-5) dB
		- XLarge 49 (-1;-5) dB
* **Débit Q sous 20 Pa:**
	+ - Small 548,7 m³/h/m
		- Medium 541,7 m³/h/m
		- Large 546,4 m³/h/m
		- XLarge 546,4 m³/h/m