**Invisivent® COMFORT high**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgium

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN** (Rot markierter Text kann je nach Wunsch gelöscht werden)

* **Typ**: thermisch getrennte, schalldämmende, selbstregelnde Klapplüftung für Montage auf dem Rahmen
* **Akustischer Komfort:**
	+ **Standardmäßig mit schalldämmendem Material ausgestattet** (PUR-Schaum)
	+ **Integrierter akustischer Schaum**: kein zusätzliches akustisches Modul auf der Innenseite
	+ Entspricht der **akustischen Klasse 1** gemäßNBN S 01-400-1
* **Selbstregelndes Rückschlagventil (P3)**:
	+ Selbstregeleffekt bei Druckunterschieden ab **10 Pa**
	+ Reagiert automatisch auf Druckunterschieden/Windstärke und kann vom Benutzer nicht beeinflusst werden.
	+ **Rückschlagventil**: verhindert Querlüftung und die damit verbundenen Energieverluste und Komfortprobleme.
* Verstellbares Aluminium-Innenventil leitet den Luftstrom nach oben: **Coandă-Effekt**
* Ungelochte, regelbares Innenventil mit Greifkante: **5 mögliche Positionen**
* **Kondensationsfrei** aufgrund des **wärmeisolierenden** Profils am Innenventil
* **Insektenschutz**: unsichtbares, perforiertes Innenprofil (3,9 x 9,8 mm)
* **Einfache Reinigung:** abnehmbares Innenprofil + abnehmbarer Akustikschaum
* **Betätigung**: Handbedienung, Zugschnur, Einhängestange
* **Endbearbeitung:**
	+ Eloxiert (E6/EV1) / pulverbeschichtet in denselben RAL-Farben wie die Fensterprofile / zweifarbig
	+ Farbe der Endkappen = Farbe des Fensterprofils (Farbunterschiede sind möglich)
* **Bauhöhe**: 65 mm / sichtbare Außenöffnung: 33 mm
* **Versenkter Einbau auf dem Fensterprofil** (0 mm Glasabzugsmaß):
	+ Geeignet für Fensterprofilstärken von 50 bis 202 mm (und dicker auf Anfrage)
	+ Komplett versenkte Installation **im Innen- und Außenbereich** möglich (völlig unsichtbar)
	+ Wahlweise mit **Designkappe** erhältlich
* **Perfekt luftdichte** **Befestigung** am Fensterprofil durch **koextrudierte, flexible Abdichtung** über die gesamte Länge der Fensterlüftung, einschließlich der Endkappen.
* **Einbau:**
	+ Die Fensterlüftung **direkt** mit **Schrauben** am Fenster befestigen.
		- Im PVC-Körper ist eine Schraubzone vorgesehen
		- **Zusätzliche Schraubzone** durch das Aluminium-Außenprofil ermöglicht es, das Produkt jederzeit zu verankern, ohne die Wärmebrücke des Fensterprofils zu beschädigen
		- Schnelle und einfache Installation mit dem Monoblockprinzip
	+ Garantierte **Stabilität** des Fensters und der Fensterlüftung mit dem Monobloc-Prinzip + **zusätzliche Verstärkung mit Schrauben** im Körper (alle 280 mm)
	+ Verfügt über eine **Euronut-Dübelnut** für eine einwandfreie Verankerung an der Wand
* **Sorgt für einen ästhetischen Innenausbau**:
	+ Luftdichter Nassputz: lässt sich durch die abnehmbare vertikale Rippe (im Handel erhältlich), die die Verwendung eines Standardputzprofils ermöglicht, leicht anbringen.
	+ Durch das Entfernen der vertikalen Rippe entsteht eine Aussparung, in die eine MDF-Platte, Gipskarton- oder PVC-Platte eingebracht werden kann.
	+ Ein Pufferbereich verhindert das Verputzen des Innenventils.
* Auf Wunsch mit **Pollux-Filter** erhältlich: für stark von Feinstaub und Pollen betroffene Umgebungen

ANWENDUNG

* Kombinierbar mit Invisivent AIR im ein und demselben Projekt durch identisches Aussehen.
* Dimensioniert bei 10 Pa: kann standardmäßig als Zuluft in trockenen Räumen eingesetzt werden, wo auch eine Absaugstelle vorgesehen ist.
	+ Optimale Steuerung des Luftstroms (bedarfsgesteuertes Lüftungssystem bestimmt, wie viel Luft zugeführt wird)
	+ Ermöglicht die Integration eines Rückschlagventils, um Querlüftung und Energieverluste zu minimieren

LEISTUNG

* **Selbstregelnd**: Ja
* **U-Wert**: 1.8 W/(m²K)
* **F-Wert:** 0.86
* **Wasserbeständigkeit bis zu**: 900 Pa in geschlossenem Zustand
* **Wasserbeständigkeit bis zu**: 150 Pa in geöffnetem Zustand
* **Leckrate bei 50 Pa**: < 15% (in geschlossenem Zustand)
* **Einbruchhemmung**: Klasse 2 (wenn das Fenster WK2 ist)
* **Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):**
* in geöffnetem Zustand: 39 (0;-2) dB
* in geschlossenem Zustand: 51 (-1;-3) dB

|  |
| --- |
| **Eigenschaften:** |
| Luftvolumenstrom Q bei 2 Pa | 16,8 m³/h/m |
| Luftvolumenstrom Q bei 4 Pa | 25,3 m³/h/m |
| Luftvolumenstrom Q bei 5 Pa | 29,1 m³/h/m |
| Luftvolumenstrom Q bei 7 Pa | 36,7 m³/h/m |
| Luftvolumenstrom Q bei 8 Pa | 40,5 m³/h/m |
| Selbstregelnd | N/A  |
| Oberfläche | 0.065 m²/m |