**Invisivent® AIR HR HIGH**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT** (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

* **Type**: Aérateur autoréglable, acoustique, à rupture de pont thermique, pour montage au-dessus du châssis
* **Confort acoustique :**
	+ **Equipé en standard de matériel d’affaiblissement acoustique** (mousse de polyuréthane)
	+ Mousse acoustique amovible **intégrée** : pas de module acoustique supplémentaire
	+ Répond à la **classe acoustique** **1** selon la norme NBN S 01-400-1
* Clapet autoréglable (P3):
	+ Fonctionnement autoréglable à partir d’une perte de charge de 2Pa
	+ Réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge de vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur
	+ Assure un débit constant et des pertes d’énergie limitées
* Clapet intérieur réglable en aluminium qui dirige le flux d’air vers le haut : effet coanda
* Clapet intérieur non perforé avec bord d’accroche (16 positions) **divisé en 2 parties identiques, opérables séparément** (si le clapet intérieur > 1000 mm et < 4000 mm) OU en **3 parties identiques, opérables séparément** (si le clapet intérieur > 4000 mm)
* Clips supplémentaires dans le profil intérieur pour garantir une fermeture parfaite du clapet intérieur pour des charges de vent allant jusqu’à 1000 Pa en position fermée.
* Pas de condensation, grâce au profil d’isolation thermique sur le clapet intérieur
* Pare-insectes : profil intérieur invisible perforé (3,9 x 9,8 mm)
* **Nettoyage simple :**  Profil intérieur + mousse acoustique amovible
* Commande : manuelle, cordelette, tringle
* Finition :
	+ Anodisé (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les châssis / bicolore
	+ Couleur des embouts = couleur du châssis (des différences de couleur sont possibles)
* **Hauteur totale** : 66,5 mm / ouverture extérieure visible: 37 mm
* **Montage au-dessus du châssis derrière la battée** (0 mm de déduction de vitrage) :
	+ Epaisseurs de châssis de 50 à 202 mm (et plus sur demande)
	+ Peut être **monté derrière la battée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur** (entièrement dissimulé)
	+ Étancheité à l’eau optimale jusquà 1200 Pa (en position fermée)grâce au **capot extérieur design**
* Raccordement parfaitement étanche à l’air sur le châssis grâce au joint flexible coextrudé sur toute la longueur de l’aérateur, y compris les embouts.
* **Installation :**
	+ **Vissage direct** de l’aérateur pour ancrage sur le châssis de fenêtre
		- Renforcement à visser prévu dans le coeur en pvc
		- **Zone pour vissage** sur tout le profil extérieur en aluminium qui permet de l’ancrer sans abîmer le pont thermique du châssis de fenêtre.
		- Installation simple et rapide grâce au principe **monobloc**
	+ **Stabilité** garantie du châssis et de l’aérateur grâce au principe monobloc + **renforcements supplémentaires** dans le corps en pvc (tous les 280 mm)
	+ **Rainure Euronut** intégrée pour une bonne fixation au mur
* **Finition intérieure flexible et esthétique** :
	+ Plâtrage humide étanche à l’air : grâce à une butée verticale amovible qui permet l’application d’un profil de plâtrage standard (disponible dans le commerce).
	+ Si on enlève la butée, on crée une ouverture dans laquelle on peut placer une plaque en MDF, en plâtre ou un lambris en PVC.
	+ Une zone tampon permet d’éviter le plâtrage du clapet intérieur
* Peut être équipé en option d’un **filtre Pollux** **:** pour des environnements fortement exposés aux particules fines et aux pollens
* Sera intégré dans la banque de données des produits **PEB**

APPLICATION

* Peut être combiné dans un même projet avec l’Invisivent® COMFORT grâce au look semblable
* Dimensionné sur 2 Pa : s’applique en standard à tout projet

niveau DE PRESTATION

* **Autoréglable** : Oui
* **Valeur U** : 1,8 W/m²K
* **Valeur f :** 0,84
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à** : 1200 Pa en position fermée
* **Etanchéité à l’eau jusqu’à** : 250 Pa en position ouverte
* **Débit de fuite sous 50 Pa**: < 15 % (en position fermée)
* **Résistance à l’effraction** : classe 2 (si la fenêtre est WK2)
* **Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):**
* en position ouverte : 40 (0;-2) dB
* en position fermée : 51 (-1;-3) dB

|  |
| --- |
| **Caractéristiques PEB :** |
| Débit q1 sous 2 Pa | 36,4 m³/h/m |
| Débit q1 sous 10 Pa | 42,4 m³/h/m |
| L0 sous 2 Pa | 0,00 m |
| L0 sous 10 Pa | - 0,12 m |
| Autorégulation  | P3 |
| Surface  | 0,066 m²/m |