**SQair**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

****

DESCRIPTION DU PRODUIT

* Bouche de ventilation réglable en 4 exécutions
	+ Bouche d’extraction :
		- Basic : plaque en synthétique RAL 9010 (teinte dans la masse)
		- Deluxe : plaque en aluminium (laquée en RAL 9010)
	+ Bouche de pulsion :
		- Basic: plaque en synthétique RAL 9010 (teinte dans la masse)
		- Deluxe: plaque en aluminium (laquée en RAL 9010)
* Construction : base de grille + plaque frontale
* Dépasse seulement de 24 mm du mur ou du plafond
	+ La plaque plus large permet de dissimuler les ouvertures de ventilation à la vue.
* Couplage direct au système de conduits aérauliques
	+ Ø125 mm
	+ Joint d’étanchéité intégré pour couplage étanche à l’air
* Plaque frontale :
	+ Basic : se clique à la base de grille
	+ Deluxe : fixation par des aimants fixés à la base de grille
	+ Démontage facile pour nettoyage
	+ Grâce à un contre-écrou, le réglage de la bouche de ventilation est maintenu lors du nettoyage.
* La bouche de pulsion est équipée de matériel acoustique
	+ On peut fermer 2 des 4 ouvertures de ventilation à l’aide des plaques d’orientation.
		- Ex. si la bouche est située près d’un mur, on peut fermer ce côté afin d’éviter la formation de saleté.
* La bouche de pulsion Deluxe est pourvue de deux déflecteurs
	+ Evite le bruit sourd à la bouche

**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BASIC** | **DELUXE** |
| Plaque frontale | ASA | Aluminium |
| Dimensions de la plaque  | 170 x 170mm | 180 x 180mm |
| Dimensions de la base de grille  | 150 x 150mm | 150 x 150mm |
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Fixation  | Par cliquage  | Par aimants  |
| Peut être peint  | - | Oui |
| Déflecteurs | - | 2 pièces (Pulsion) |
| Dimensions des déflecteurs  | 92 x 20mm | 92 x 20mm |

**emballage:**

ART. N°.:

-76050400 Deluxe Pulsion

-76050401 Deluxe Extraction

-76050403 Basic Pulsion

-76050404 Basic Extraction

Dimensions: 200x190x85mm