

**SQair**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

****

DESCRIPTION DU PRODUIT

* Bouche de ventilation réglable en 4 exécutions
  + Bouche d’extraction :
    - Basic : plaque en synthétique RAL 9010 (teinte dans la masse)
    - Deluxe : plaque en aluminium (laquée en RAL 9010)
  + Bouche de pulsion :
    - Basic: plaque en synthétique RAL 9010 (teinte dans la masse)
    - Deluxe: plaque en aluminium (laquée en RAL 9010)
* Construction : base de grille + plaque frontale
* Dépasse seulement de 24 mm du mur ou du plafond
  + La plaque plus large permet de dissimuler les ouvertures de ventilation à la vue.
* Couplage direct au système de conduits aérauliques
  + Ø125 mm
  + Joint d’étanchéité intégré pour couplage étanche à l’air
* Plaque frontale :
  + Basic : se clique à la base de grille
  + Deluxe : fixation par des aimants fixés à la base de grille
  + Démontage facile pour nettoyage
  + Grâce à un contre-écrou, le réglage de la bouche de ventilation est maintenu lors du nettoyage.
* La bouche de pulsion est équipée de matériel acoustique
  + On peut fermer 2 des 4 ouvertures de ventilation à l’aide des plaques d’orientation.
    - Ex. si la bouche est située près d’un mur, on peut fermer ce côté afin d’éviter la formation de saleté.
* La bouche de pulsion Deluxe est pourvue de deux déflecteurs
  + Evite le bruit sourd à la bouche

**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BASIC** | **DELUXE** |
| Plaque frontale | ASA | Aluminium |
| Dimensions de la plaque | 170 x 170mm | 180 x 180mm |
| Dimensions de la base de grille | 150 x 150mm | 150 x 150mm |
| Couleur | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Fixation | Par cliquage | Par aimants |
| Peut être peint | - | Oui |
| Déflecteurs | - | 2 pièces (Pulsion) |
| Dimensions des déflecteurs | 92 x 20mm | 92 x 20mm |

**emballage:**

ART. N°.:

-76050400 Deluxe Pulsion

-76050401 Deluxe Extraction

-76050403 Basic Pulsion

-76050404 Basic Extraction

Dimensions: 200x190x85mm